<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="104" y1="2" x2="104" y2="72" width="0" layer="20"/>
<wire x1="102" y1="74" x2="2" y2="74" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="72" x2="0" y2="2" width="0" layer="20"/>
<hole x="3.5" y="70.5" drill="3.302"/>
<hole x="3.5" y="3.5" drill="3.302"/>
<hole x="100.5" y="3.5" drill="3.302"/>
<hole x="100.5" y="70.5" drill="3.302"/>
<wire x1="2" y1="0" x2="102" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="72" x2="2" y2="74" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="102" y1="74" x2="104" y2="72" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="104" y1="2" x2="102" y2="0" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="2" y1="0" x2="0" y2="2" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<text>JK</text>
<text>JP2</text>
</plain>
<libraries>
<library name="PICer">
<packages>
<package name="C2.5+">
<description>&lt;B&gt;C2.5&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="DIL18">
<description>DIL18</description>
</package>
<package name="PIN1">
<description>PIN</description>
</package>
<package name="SW">
<description>Tact SW</description>
</package>
<package name="CC2.5">
<description>C</description>
</package>
<package name="LCD3A">
<description>LCD3A</description>
</package>
<package name="D2.5">
<description>&lt;B&gt;D&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="AC1">
<description>AC PIN</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="radio_module_board_sample">
<packages>
<package name="RADIO_BOARD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ear_phone">
<packages>
<package name="EAR_PHONE">
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="P1-17">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SWITCH">
<packages>
<package name="M521">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC" library="PICer" package="DIL18" value="PIC16F1827">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="PICer" package="C2.5+" value="47u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW1" library="PICer" package="SW" value="SW1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW2" library="PICer" package="SW" value="SW2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW3" library="PICer" package="SW" value="SW3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LCD1" library="PICer" package="LCD3A" value="SC1602"/>
<element name="D1" library="PICer" package="D2.5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="PICer" package="D2.5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="PICer" package="CC2.5" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="PICer" package="CC2.5" value="0.01u">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW4" library="PICer" package="SW" value="SW4">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="AM+" library="PICer" package="PIN1" value="PIN1">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="AM-" library="PICer" package="PIN1" value="PIN1">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="FIX" library="PICer" package="AC1" value="AC1">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC_BOARD1" library="radio_module_board_sample" package="RADIO_BOARD" value="RADIO_BOARDBP"/>
<element name="PARTS1" library="ear_phone" package="EAR_PHONE" value="EAR_PHONE_JACKBP"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X05" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="PICer" package="CC2.5" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="FM" library="PICer" package="AC1" value="AC1">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW" library="SWITCH" package="M521" value="M251">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P1+" library="testpad" package="P1-17" value="PTR1PAD1-17">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P2+" library="testpad" package="P1-17" value="PTR1PAD1-17">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P1-" library="testpad" package="P1-17" value="PTR1PAD1-17">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P2-" library="testpad" package="P1-17" value="PTR1PAD1-17">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC" pad="5"/>
<contactref element="C4" pad="P$1"/>
<contactref element="SW1" pad="4"/>
<contactref element="SW2" pad="4"/>
<contactref element="SW3" pad="4"/>
<contactref element="LCD1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="K"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="SW4" pad="4"/>
<contactref element="AM-" pad="1"/>
<contactref element="IC_BOARD1" pad="GND"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="P2-" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="IC" pad="14"/>
<contactref element="C4" pad="P$2"/>
<contactref element="LCD1" pad="1"/>
<contactref element="LCD1" pad="1"/>
<contactref element="IC_BOARD1" pad="VDD"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="SW" pad="1"/>
</signal>
<signal name="E">
<contactref element="LCD1" pad="6"/>
<contactref element="IC" pad="17"/>
</signal>
<signal name="DB4">
<contactref element="LCD1" pad="11"/>
<contactref element="IC" pad="6"/>
</signal>
<signal name="DB5">
<contactref element="IC" pad="7"/>
<contactref element="LCD1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="DB7">
<contactref element="IC" pad="9"/>
<contactref element="LCD1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="RW">
<contactref element="LCD1" pad="5"/>
<contactref element="IC" pad="18"/>
</signal>
<signal name="RS">
<contactref element="LCD1" pad="4"/>
<contactref element="IC" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DB6">
<contactref element="LCD1" pad="13"/>
<contactref element="IC" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SW4">
<contactref element="IC" pad="10"/>
<contactref element="SW4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SW1">
<contactref element="IC" pad="13"/>
<contactref element="SW1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCLK">
<contactref element="IC" pad="15"/>
<contactref element="IC_BOARD1" pad="SC"/>
</signal>
<signal name="SDIO">
<contactref element="IC" pad="2"/>
<contactref element="IC_BOARD1" pad="SDIO"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="K"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="LCD1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SW2">
<contactref element="IC" pad="12"/>
<contactref element="SW2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SW3">
<contactref element="IC" pad="11"/>
<contactref element="SW3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RSTB">
<contactref element="IC" pad="16"/>
<contactref element="IC_BOARD1" pad="RS"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="IC" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC_BOARD1" pad="L"/>
<contactref element="PARTS1" pad="L1"/>
<contactref element="PARTS1" pad="L2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC_BOARD1" pad="R"/>
<contactref element="PARTS1" pad="R1"/>
<contactref element="PARTS1" pad="R2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC_BOARD1" pad="G1"/>
<contactref element="PARTS1" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="AM+" pad="1"/>
<contactref element="IC_BOARD1" pad="AM"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="P2+" pad="TP"/>
<contactref element="P1-" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="SW" pad="2"/>
<contactref element="P1+" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="FM" pad="1"/>
<contactref element="IC_BOARD1" pad="ANT"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
